













产品规格书
产品名称：多媒体触控一体机 

产品型号：R75DB-C

主要特性：75 英寸、LED 液晶屏、红外多点触摸、DZ828双系统

文件编号：
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【本份文档上有可能沒有完全反映产品的所有最新更改,以实际产品为准】
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1. [bookmark: _TOC_250001]产品功能

	扩展功能

	有线电视收看播放功能
USB多媒体文件播放功能
支持多种接口外设显示设备接入
支持中控设备接入

	触摸功能

	10点红外触摸，灵敏度高，响应快速，体验感更加细腻
支持各信号源显示状态下，通过触摸控制信号源、音量等菜单控制

	会议应用功能

	书写白板
	任意书写、批注、漫游、多页、保存、擦除、随意换笔和颜色及书写背景等，白板内容可以通过扫描二维码把白板的内容保存到手机设备上

	文档演示
	智能识别及分类移动设备中各种文件，支持多种视频、音频、文本文档，实现快速打开及演示

	贵宾接待
	适用各种接待签到等记录，用户可以自定义签到墙所需要的图片，进行编辑，保存，最后运用在“会议一体机”的主题上显示；并且可以通过扫描二维码，把主题图片保存到手机设备上

	无线传屏
	可实现外部电脑音视频高清信号实时传输到会议一体机上（无论会议一体机处于任何显示通道），并可支持触摸回传；
采用单按键设计，只需按一下即可传屏，并无需在会议机上做任何操作；
在同一个网络环境下，支持八个传屏发射端对应一个接收端，选择其中一个连接设备；
支持多操作系统，Win7、Win8、Win10系统及Android 5.0以上版本

	远程会议
	支持第三方远程会议

	多屏互动
	支持会议平台和Android、IOS智能平板和手机等多方设备之间的内容共享。

	整机外观（图片外观和实现有差异，以实际为准）
	
[image: C:\Users\W\AppData\Local\Temp\1530169336(1).png]4




2. [bookmark: _bookmark0]整机特性

	外壳及外观
	铝合金面框角块设计、前置电源按键、前置端口、前置喇叭

	整机外形尺寸
	1737mm *1079mm*108mm（不含壁挂）

	
	1737 mm *1079mm*146mm（含壁挂）

	整机重量（毛重）
	69kg（以实际为准）

	功率
	270W

	待机功率
	≤0.5W



3. [bookmark: _bookmark1]系统参数

	处理器
	MSD6A828EVC

	系统
	Android5.0嵌入式系统

	内存
	DDR3  2G

	存储空间
	4GB/32GB

	外部存储
	SD卡最大拓展128GB



4. [bookmark: _bookmark2]显示参数

	显示屏尺寸
	75英寸（16：9）

	显示屏类型
	LED液晶显示屏

	画面显示尺寸
	1650 (H) x928(V)

	物理分辨率
	3840（H）×2160（V）

	显示色彩
	10bit, 1.07B

	刷新率
	120Hz

	亮度
	330cd/m2

	对比度
	1400：1

	视角（度）
	176°

	显示屏防护
	4mm全钢化高防爆玻璃

	背光灯寿命
	30000小时



5. [bookmark: _bookmark3]电视参数

	图像制式
	PAL/SECAM/NTSC（Option）

	声音制式
	BG /DK /I/L

	频道储存
	100个5


	解码
	3D数字梳状滤波器、3D图像运动降噪、3D运动自适应梳状滤波等

	喇叭规格
	15W/8欧× 2 低音炮扬声器

	音频特性
	平衡，自动音量控制，环绕声，均衡器

	输入端口
	AV端口：1组（三合一端口1组）

	
	RF端口：1组

	
	分量端口：1组（三合一端口）

	
	VGA端口：1组

	
	音频端口：1组

	
	RJ45：2组

	
	SD卡：支持

	
	TOUCH PORT：1组

	
	HDMI端口：2组

	
	USB2.0端口：2组(前置)
USB3.0端口：2组

	
	MIC:1组

	输出端口
	同轴端口：1组

	
	VGA端口：1组

	
	音频端口：1组

	
	AV端口：1组（三合一端口）

	通讯端口
	RS232：一组



6. [bookmark: _bookmark4]触摸参数

	触摸嵌入方式
	内置一体式，非外挂式

	触摸感应技术
	红外感应识别触摸技术（10点）

	书写方式
	手指、触摸笔或其它直径不小于5mm非透明物体（多点8mm）

	光标速度
	120点/s

	定位精度
	90%以上触摸区域为±2mm

	通讯接口
	USB公头

	触摸分辨率
	32767*32767

	触摸次数
	理论无限次

	计算机响应
	系统自动识别；3ms

	传输速度
	120Mbps

	驱动程序
	无需安装驱动模组驱动，无需校准
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7. [bookmark: _bookmark5]标准随机附件(根据实际情况配附件)

	名称
	数量

	DB-AH款75寸教学触控一体机
	1 台

	遥控器
	1 个

	保修卡
	1 本

	触摸笔
	1 支

	合格证
	1 张

	说明书
	1 本

	1.5 米电源线
	1 根
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8. [bookmark: _bookmark6]75 寸整机尺寸图(仅供参考以实物为准)

单位：mm

[image: C:\Users\W\AppData\Local\Temp\1530155475(1).png]
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广州丽锐电子有限公司
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9. [bookmark: _TOC_250000][bookmark: _bookmark7]产品实物图




[image: C:\Users\W\Desktop\微信图片_20180628145951.jpg]
                     实物配置是不带摄像头机型


10. 可选模组及配件

	· 红外触摸模组

	名称
	参数
	功能
	备注

	
多点触摸模组
	触摸方式：红外感应
驱动方式：免驱
	支持小于或等于最大点数进行独立书写、绘画。
支持防遮挡功能。
	

	· 随机附件

	名称
	参数
	功能
	备注

	教鞭
	红外式教鞭
	方便书写
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	· 功能选件

	名称
	参数
	功能
	备注

	摄像头
	像素：500w
	高清摄像头拍照，录像功能
	

	
	
	
	

	· 钢化玻璃

	名称
	参数
	功能
	备注

	防眩光玻璃
	75 寸
	防眩光
	

	
	
	
	


注：台式机方案与笔记本方案区别在于台式机方案接口较全面，处理速度较高，笔记本方案图形显示性能更佳。【以实物为准】
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	电脑配置方案一（OPS 方案）

	
	中配/ i3 配置
	高配/ i5 配置
	顶配/ i7 配置

	芯片组
	Intel 芯片组

	CPU
	Intel Core i3
	Intel Core i5
	Intel Core i7

	存储
	4G DDR3 内存/2.5 寸 500G 硬盘
	4G DDR3 内存/2.5 寸 500G 硬盘
	4G DDR3 内存/2.5 寸 500G 硬盘

	显卡
	Intel 核芯显卡 Intel HD Graphics
	Intel 核芯显卡 Intel HD Graphics
	Intel 核芯显卡 Intel HD Graphics

	
接口
	4 路 USB2.0、2 路 USB3.0、1 路 RJ45 网络接口、1 路MIC 输入、
1 路 HDMI 输出、1 路VGA 输出、1 路 LINE 输出、支持 wifi 802.11b/g/n

	操作系统
	Windows 7 旗舰版操作系统

	电脑配置方案二（OPS 方案）

	
	中配/ i3 配置
	高配/ i5 配置
	顶配/ i7 配置

	芯片组
	Intel 芯片组

	CPU
	Intel Core i3
	Intel Core i5
	Intel Core i7

	存储
	4G DDR3 内存/2.5 寸 500G 硬盘
	4G DDR3 内存/2.5 寸 500G 硬盘
	4G DDR3 内存/2.5 寸 500G 硬盘

	显卡
	Intel 核芯显卡 Intel HD Graphics
	Intel 核芯显卡 Intel HD Graphics
	Intel 核芯显卡 Intel HD Graphics

	接口
	2 路 USB2.0、2 路 USB 3.0、1 路 RJ45 网络接口、1 路 HDMI、1 路VGA 输出、1 路 LINE 输出、1 路 MIC 输入、支持 wifi；

	操作系统
	Windows 7 旗舰版操作系统
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